All bauds are 115200.
node only transmit (tx)
Pinout on J6: 
2) Host RX
4) Host TX
6) node 0
8) node 1
10) node 2
12) node 3
14) node 4
16) node 5
18) node 6
20) node 7
22) node 8
24) node 9
26) node 10
28) node 11
